ようきゅう しようしょ

**要求 仕様書　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　(specification required)**

　きのう：　　　　　　　　　　　きのう

【機能】カレンダー・時計機能：

　　かず　け　せってい

・日付け　設定 (Date setting)

・時間設定： (Time setting)

きほん　　　そうさしよう

基本キー操作仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　(basic key operation specification)

　はいち

キー配置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(key arrangement)

　 かくてい　じょうけん

キー確定　　条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Điều kiện kiểm tra key)

　　　　　　　　　いっちで　　　かくてい　　　　　りょうほう

5msec×5回一致でキー確定(ON/OFF両方)　　とする.　(quét 5 lần x 5ms)

ふくすう　　　　　どうじ　　　　　　　　ばあい　　　　　むこう

複数のキーを同時に押された場合 ⇒ キー無効.　 (nhấn nhiều nút -> vô hiệu)

ひょうじ　きりかえ

**1. 表示　切替えキー　 (Display switching key)**

つうよう　ひょうじ

通常　表示中： (During normal Display)

　みまん

キーが500msec未満押された場合 (Nhấn thấp hơn 500ms)

　　　　　　　　　　　けいぞくして　　　　　　　　　　　　むこう

キーが500msec以上　継続して　押された場合は無効とする

(Nhấn liên tục trên 500ms -> vô hiệu)

カレンダーまたは時計設定モード中： (During calendar/Clock Set Mode)

　　　じてんで

キー押された時点で設定モードキャンセル　　　　　(when press this button, cancel SET MODE)

せってい　　　　せんいまえに　せっていし　もどす

設定モード遷移前の設定値に戻す (return to the set value of the pre-set mode transition)

ちょせい

**2. 調整モードキー** **(Adjusting mode key (nút nhấn chế độ set mode))**

　　　　　　みまん　　　　　　　　　　げんざいひょうじ　　　　　　　　　　　　せんい

キーが2sec　未満押された場合, 現在表示　中の設定モードに遷移する.

(nhấn dưới 2s, chuyển sang Set Mode của hiển thị hiện tại)

　　　　　 みまん　　　　　 　せっていかくてい 　　　　　せんい

キー2sec未満押された場合、設定確定 し、次の設定に遷移する.

(Nhấn dưới 2s, trị số đang set được xác nhận, chuyển sang mục tiếp theo )

すべて　せって　しゅうりょうで

全て　設定　終了で　時計カウントリセット.

(counter reset)

( Sau một chu kỳ của toàn mục Set Mode, trị số đã Set sẽ được xác nhận, hiển thị của chức năng sẽ bắt đầu bằng dữ liệu mới Set.)

ちょせい

**3. 調整UPキー**

つうようひょうじ

通常表示 中 => キー無効 (Trong trường hợp normal Display, nút vô hiệu)

カレンダーまたは時計設定モード中： (Trong trường hợp Set Mode)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごと

キーが500msec未満押された場合、押される毎に1ステップUPする.

(Nhấn dưới 500ms, tăng 1 đơn vị cho mỗi bước nhấn) (step)

　　　けいぞく　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごと　けいぞく

キーが500msec以上継続して押された場合、100msec毎に連続　UPする.

(Nhấn liên tục trên 500ms, tăng liên tục mỗi 100ms)

ちょせい

**4. 調整DOWNキー**

つうようひょうじ

通常表示 中 => キー無効 (Trong trường hợp normal Display, nút vô hiệu)

カレンダーまたは時計設定モード中： (Trong trường hợp Set Mode)

キーが500msec未満押された場合、押される毎に1ステップDOWNする.

キーが500msec以上継続して押された場合、100msec毎に連続DOWNする.

カレンダー・時計未設定の時の表示: (Hiển thị Lịch thường niên và Đồng hồ lúc chưa SET)

　　　　しゅうき　てんめつひょうじ

500msec周期の点滅表示